Schwerpunkt

**schweißen und schneiden: mit dieser liste arbeiten ihre beschäftigten sicher**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Checkliste: Gehen Sie diese Punkte vor den Arbeiten durch** | **Antwort** |
| **Ja** | **Nein** |
|  Die bei Schweißarbeiten auftretenden Gefährdungen sind ermittelt und  dokumentiert worden. | [ ]  | [ ]  |
|  Verunreinigungen (z. B. Dreck) und Beschichtungen (z. B. Folien) sind von dem Werkstück entfernt. | [ ]  | [ ]  |
|  Für Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen liegt der  Schweißerlaubnisschein vor. | [ ]  | [ ]  |
|  Die besonderen Schutzmaßnahmen beim Schweißen oder Schneiden (z. B.  Funkverbindungen eingerichtet) in engen Räumen sind getroffen worden. | [ ]  | [ ]  |
|  Benachbarte Arbeitsplätze sind vor Blendung und Funkenflug (beim Schweißen) oder bei Schneidearbeiten vor umherfliegenden Teilen  geschützt. | [ ]  | [ ]  |
|  Es sind Maßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren  (z. B. Wegräumen von Gefahrstoffen) getroffen worden. | [ ]  | [ ]  |
|  Zuleitungen, Schweißgeräte, Absaugungen und Schneidewerkzeuge usw.  sind vor Arbeitsbeginn auf Mängel oder Schäden geprüft. | [ ]  | [ ]  |
|  Maßnahmen gegen einen Stromschlag sind ergriffen worden. | [ ]  | [ ]  |
|  Werkstücke und andere Gegenstände sind gegen Um- und Herabfallen gesichert. | [ ]  | [ ]  |
|  Schweißstromrückleitungen sind richtig angeschlossen. | [ ]  | [ ]  |
|  Rauche werden an der Entstehungsstelle erfasst (z. B. durch integrierte  Absaugung). **Achtung:** Kann nicht ausreichend abgesaugt werden, muss ein  fremdbelüfteter Helm genutzt werden. | [ ]  | [ ]  |
|  Persönliche Schutzausrüstungen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille,  Sicherheitsschuhe, Schutzanzug, Lederschürze, UV-Schutzcreme,  Gehörschutz, Helm oder Schutzschild) sind bereitgestellt und werden  verwendet. | [ ]  | [ ]  |