Quiz zum Thema „Winkelschleifer“

Frage 1: Wie wählst du die richtige Scheibe für eine Aufgabe aus?
· Du prüfst, für welches Material die Scheibe zugelassen ist.
· Du vergleichst die maximal zulässige Drehzahl der Scheibe mit der Drehzahl der Maschine.
· Du orientierst dich nur am Durchmesser der Scheibe.
Frage 2: Wie erkennst du, ob eine Trennscheibe nicht mehr verwendet werden darf?
· Die Scheibe wurde bereits mehrfach benutzt.
· Die Scheibe hat sichtbare Risse oder Ausbrüche.
· Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum ist überschritten.
Frage 3: Wie bereitest du den Arbeitsplatz vor dem Trennen von Metall richtig vor?
· Du verlässt dich darauf, dass Funken nur in Schnittrichtung fliegen.
· Du entfernst brennbare Materialien aus dem Funkenbereich.
· Du stellst sicher, dass sich keine ungeschützten Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
Frage 4: Wie spannst du eine neue Scheibe ein?
· Du schaltest das Gerät spannungsfrei.
· Du kontrollierst die richtige Lage der Scheibe und ziehst die Spannmutter fachgerecht an.
· Du prüfst die Scheibe erst während des Arbeitens.
Frage 5: Wie verhältst du dich während des
Schleifens richtig?
· Du führst das Gerät mit beiden Händen.
· Du übst nur so viel Druck aus, wie für den Materialabtrag notwendig ist.
· Du erhöhst den Druck deutlich, wenn es schneller gehen soll.
Frage 6: Wie gehst du mit einer beschädigten Schutzhaube um?
· Du nimmst das Gerät außer Betrieb.
· Du arbeitest vorsichtig weiter.
· Du meldest den Mangel und lässt ihn beheben.
Frage 7: Was ist die Besonderheit eines
sogenannten Einhand-Winkelschleifers?
· Er ist kompakter gebaut und für kleinere Scheibendurchmesser vorgesehen.
· Er darf aufgrund seines geringen Risikopotenzials mit einer Hand geführt werden.
· Der Begriff ist technisch nicht korrekt, da auch diese Geräte grundsätzlich beidhändig zu führen sind.
Frage 8: Wie erkennst du, ob eine Scheibe zur Maschine passt?
· Die Farbe der Scheibe stimmt mit der Maschinenfarbe überein.
· Die zulässige Höchstdrehzahl der Scheibe ist gleich oder höher als die Leerlaufdrehzahl der Maschine.
· Der Scheibendurchmesser entspricht der Freigabe des Herstellers.
Frage 9: Wie verhältst du dich nach dem
Ausschalten des Geräts richtig?
· Du bremst die Scheibe durch seitliches Ansetzen am Werkstück ab.
· Du wartest, bis die Scheibe vollständig stillsteht.
· Du legst das Gerät an einen geeigneten Ort sicher ab.
Frage 10: Wie gehst du bei Unsicherheit über die richtige Scheibe vor?
· Du klärst die Auswahl vor Arbeitsbeginn mit einer fachkundigen Person.
· Du probierst es aus und wechselst bei Bedarf.
· Du verwendest eine Universalscheibe für alle Materialien.
Frage 11: Wie reduzierst du das Risiko durch Funkenflug?
· Du richtest den Funkenflug bewusst von Personen und brennbaren Materialien weg.
· Der Funkenregen sieht zwar spektakulär aus, die thermische Energie reicht aber nicht als Zündenergie.
· Du schirmst den Arbeitsbereich bei Bedarf ab.
Frage 12: Wie gehst du mit starkem Verschleiß einer Scheibe während der Arbeit um?
· [bookmark: _GoBack]Du unterbrichst die Arbeit und wechselst die Scheibe rechtzeitig.
· Du erhöhst den Druck, um den Rest schneller zu nutzen.
· Du kontrollierst regelmäßig den Zustand der Scheibe.
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