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CHECKLISTE: IST MEINE PSA EINWANDFREI?
	
	
	Ja
	Nein
	Mögliche Maßnahmen

	1.
	Sind Maschinen trocken und funktionsfähig?
	□
	□
	Maschinen außer Betrieb lassen, Trocknung veranlassen, vor Wiederinbetriebnahme durch befähigte Personen prüfen lassen (elektrisch, mechanisch), ggf. Reparatur veranlassen

	2.
	Sind elektrische Einrichtungen trocken und unbeschädigt?
	□
	□
	Anlage spannungsfrei schalten, Reparatur bzw. Prüfung durch Elektrofachkraft veranlassen

	3.
	Sind Tragwerke und Gerüste noch standsicher?
	□
	□
	Bereich sperren, Tragwerk/Gerüst vor der Weiterbenutzung durch eine befähigte Person auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen lassen

	4.
	Sind Gefahrstoffe noch sicher gelagert und erkennbar gekennzeichnet?
	□
	□
	Gefahrenbereiche sichern, Leckagen eindämmen, unklare Gebinde sperren, verwaschene oder abgelöste Kennzeichnungen ersetzen

	5.
	Sind die Verkehrswege wieder frei und sicher begehbar?
	□
	□
	Reinigung der Verkehrswege durchführen, Gefahrenstellen markieren oder absperren

	6.
	Sind hygienische Bedingungen gegeben?
	□
	□
	Reinigung/Desinfektion durchführen, Bereiche ggf. sperren

	7.
	Sind Dokumentationen und Meldungen erfolgt?
	□
	□
	Schäden dokumentiert, Information an die erforderlichen Stellen erfolgt (externe Stellen nicht vergessen), Situation ausgewertet und Maßnahmen abgeleitet

	8.
	Wurde die Notfallausrüstung ersetzt und aufgefüllt?
	□
	□
	[bookmark: _GoBack]Beschädigte oder kontaminierte Ausrüstung (z. B. PSA, Bindemittel, Ölsperren etc.) ersetzt
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