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Nitrosamine: Wenn gefährliche Stoffe unbemerkt im Prozess entstehen
[bookmark: _q8b6blsj00hl]N-Nitrosamine sind organische Stickstoffverbindungen, die eine an den aminischen Stickstoff gebundene Nitrosogruppe enthalten. In betrieblichen Zusammenhängen entstehen sie typischerweise, wenn nitrosierbare Amine mit nitrosierenden Agenzien oder deren Vorstufen zusammentreffen. Relevante Vorstufen können beispielsweise Nitrit, nitrose Gase, Stickoxide oder andere nitrosierend wirkende Verbindungen sein. Unter speziellen Bedingungen können auch primäre oder tertiäre Amine zur Bildung sekundärer Amine und damit zur Entstehung von N-Nitrosaminen beitragen. 
	Risikofaktor
	Betriebliche Frage

	Sekundäre Amine
	Enthält der KSS oder ein Additiv nitrosierbare Amine?

	Nitritquellen
	Gibt es Nitrit, nitrose Gase oder Einträge aus anderen Prozessen?

	Mikrobiologie
	Können Nitrat/Nitrit durch mikrobiellen Befall entstehen?

	Aerosole
	Werden KSS-Nebel eingeatmet oder auf Haut/Flächen verteilt?

	Wartung
	Gibt es manuelle Eingriffe in belasteten Anlagenbereichen?

	Temperatur
	Erwärmt sich das System im Betrieb deutlich?



	Bereich
	Typische Problemstellung

	Wände und Decken
	Poröse Baustoffe können Stoffe aufnehmen und später wieder abgeben.

	Isolierungen
	Dämmstoffe können kontaminierte Stäube oder Kondensate enthalten.

	Lüftungskanäle
	Ablagerungen aus früheren Prozessen bleiben unsichtbar hinter Ver-kleidungen.

	Bodenaufbauten
	Estriche, Beschichtungen und Fugen können Einträge speichern.

	Altanlagen
	Stillgelegte Leitungen, Schächte und Maschinenfundamente werden übersehen.

	Zwischendecken
	Staubdepots und alte Abluftführung bleiben oft unkartiert.






	Prüffrage
	Ja
	Nein
	Handlungsbedarf

	Werden Amine oder aminbildende Stoffe eingesetzt?
	☐
	☐
	Stoffliste und SDB prüfen

	Gibt es Nitritquellen oder nitrosierende Agenzien?
	☐
	☐
	Prozess- und Hilfsstoffe bewerten

	Treten Temperaturen über 80 °C auf?
	☐
	☐
	Temperaturprofil analysieren

	Sind Kühlschmierstoffe im Einsatz?
	☐
	☐
	TRGS 611 prüfen

	Ist das Gebäude älter als 15 Jahre?
	☐
	☐
	Gebäudehistorie ermitteln

	Gab es Umbauten, Nutzungsänderungen/ Stilllegungen?
	☐
	☐
	Altlastenkataster erstellen

	Sind Lüftungskanäle vollständig bekannt und dokumentiert?
	☐
	☐
	Pläne und Vor-Ort-Begehung abgleichen

	Gibt es aktuelle Arbeitsplatz- oder Raumluftmessungen?
	☐
	☐
	Messstrategie festlegen

	Sind Wartungs- und Reinigungstätigkeiten bewertet?
	☐
	☐
	Exposition bei Sondertätigkeiten prüfen

	Wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen dokumentiert?
	☐
	☐
	Nachmessung und Review planen
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