[image: ]



WIE SICHER IST DAS ARBEITEN MIT ABKANTPRESSEN
IN IHREM BETRIEB?
Abkantpressen sind gefährliche Maschinen. Schon eine kleine Unaufmerksamkeit kann eine Hand oder sogar einen Arm durch Einquetschen kosten. Auch Schnittverletzungen an den Händen durch scharfe Blechkanten kommen häufig vor. Prüfen Sie daher mit der folgenden Checkliste, ob in Ihrem Betrieb alles Notwendige getan ist, damit Ihre Kollegen an den Pressen unfallfrei arbeiten können.

	Checkliste: Abkantpressen sicher verwenden

	
	Antwort

	Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	Technische Sicherheitsmaßnahmen

	1.
	Sind die Schaltvorrichtungen (z. B. Fußschalter) in ordnungsgemäßem Zustand und gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert?
	□
	□

	2.
	Wird bei jedem Biegevorgang der Gefahrenbereich des sich schließenden Werkzeugs durch geeignete Maßnahmen gesichert, z. B.
	□
	□

	
	a) durch berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen?
	□
	□

	
	b) durch Hubbegrenzung (dabei darf die maximale Öffnung des Werkzeugs nicht größer als die Blechdicke plus 8 mm betragen)?
	□
	□

	
	c) durch eine Kombinationsschaltung (zuerst Schließen des Werkzeugs bis 6 mm über dem Blech mit der Zweihandschaltung und danach Biegen des Blechs mit der Fußschaltung)?
	□
	□

	3.
	d) durch eine Zweihandschaltung (geeignet, wenn das Werkstück nicht geführt werden muss)?
	□
	□

	4. 
	Sind die maschinenseitigen Schutzeinrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und werden sie gemäß den Angaben in der Betriebsanleitung verwendet?
	□
	□

	5.
	Ist sichergestellt, dass sich die Bedienungsperson selbst befreien kann, wenn die Hand eingeklemmt ist (z. B. mit einem zweipedaligen Fußschalter)?
	□
	□

	6.
	Ist der Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsätzen eingerichtet (Beleuchtung, an Bediener angepasste Arbeitshöhe)?
	□
	□

	7.
	Stehen für große und schwere Bleche (schwerer als ca. 12 kg) geeignete Hebezeuge zur Verfügung?
	□
	□

	Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

	8.
	Sind die Transportwege, die Arbeitsflächen und die unmittelbare Umgebung des Arbeitsplatzes frei von Rutschgefahren und Stolperfallen?
	□
	□

	9.
	Wird der rückseitige und seitliche Zugang zum Werkzeugbereich im Bereich von Verkehrswegen sicher verhindert?
	□
	□

	10.
	Werden die Bleche, Blechreste und die gebogenen Werkstücke sicher gelagert (z. B. gegen Umkippen gesichert)?
	□
	□

	11.
	Sind die Werkzeuge der Abkantpresse übersichtlich und sicher gelagert, sodass sie nicht herunterfallen können?
	□
	□

	12.
	Ist sichergestellt, dass an der Presse erst gearbeitet wird,
	□
	□

	
	a) wenn ein vom Arbeitgeber beauftragter Einrichter die Werkzeuge eingerichtet, die Betriebsart und die vorhandenen Schutzeinrichtungen eingestellt und die Umstelleinrichtungen gegen unbefugtes Betätigen gesichert hat und
	□
	□

	
	b) eine vom Arbeitgeber schriftlich beauftragte Kontrollperson festgestellt hat, dass die Werkzeuge eingerichtet und die vorhandenen Schutzeinrichtungen wirksam sind?
	□
	□

	13.
	Gibt es eine Betriebsanweisung zum sicheren Arbeiten an der Presse und wird bei den Unterweisungen auf diese Anweisung Bezug
genommen?
	□
	□

	14.
	Ist die Betriebsanleitung des Pressenherstellers an der Maschine verfügbar?
	□
	□

	15.
	Werden die Abkantpresse und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig durch eine befähigte Person geprüft und bei Bedarf durch qualifiziertes Personal instand gesetzt?
	□
	□

	Personenbezogene Schutzmaßnahmen

	16.
	Stehen geeignete persönliche Schutzausrüstungen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Gehörschutzmittel usw.) zur Verfügung und sind die Beschäftigten angewiesen, sie bei der Arbeit an der Presse immer zu benutzen?
	□
	□

	17.
	Wurden alle Beschäftigten, die an der Abkantpresse arbeiten, zuvor über die Gefährdungen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterwiesen (sicheres Führen der Bleche, sicheres Einstellen des Anschlags, nie unter dem Werkzeug durchgreifen, Verhalten bei Störungen usw.) und wird die Unterweisung mindestens einmal jährlich wiederholt?
	□
	□

	18.
	Ist sichergestellt, dass an der Presse keine Jugendlichen (d. h. 15–17-Jährige) arbeiten, außer wenn dies zur Erreichung des Ausbildungsziels nötig ist und sie dabei von einer fachkundigen Person beaufsichtigt werden?
	□
	□

	19.
	Wird sicherheitsgerechtes Verhalten an der Presse von den Führungskräften konsequent durchgesetzt und Zuwiderhandlungen konsequent geahndet?
	□
	□
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