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SELBSTCHECK: SICHERE WERKSTÜCKFÜHRUNG
	[bookmark: _GoBack]
	Frage
	Ja
	Nein

	1.
	Prüfen Sie vor dem Sägevorgang gewissenhaft, ob Spaltkeil und Schutzhaube unbeschädigt und richtig eingestellt sind?
	□
	□

	2.
	Achten Sie darauf, dass der Standplatz über die gesamte Vorschubbewegung frei ist?
	□
	□

	3.
	Ist Ihnen bewusst, dass beide Hände während des gesamten Schnitts außerhalb der 120-Millimeter-Zone bleiben müssen?
	□
	□

	4.
	Legen Sie sich ggf. notwendige Hilfsmittel wie Schiebestock und Schiebeholz vor dem Einschalten bereit?
	□
	□

	5.
	Achten Sie darauf, dass das Werkstück während des gesamten Vorschubs sicher geführt und abgestützt ist?
	□
	□

	6.
	Sorgen Sie für einen freien Weg hinter dem Werkstück (kein Verklemmen, kein Führen am aufsteigenden Blatt)?
	□
	□

	7.
	Stellen Sie sicher, dass lange oder schwere Werkstücke nach dem Schnitt abgestützt sind?
	□
	□

	8.
	Beseitigen Sie Störungen, verklemmte Werkstücke oder Reststücke nur bei Stillstand und gesicherter Maschine?
	□
	□
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