Quiz zum Thema „Sicher Sägen“

Frage 1: Was entscheidet darüber, welche Säge für eine Arbeit geeignet ist?
· Werkstoff, Schnittart und Abmessungen des Werkstücks
· Ob sich das Werkstück sicher auflegen, einspannen und führen lässt
· Ausschließlich die Leistung des Motors
Frage 2: Was prüfst du vor dem Einsatz einer Säge?
· Sägeblatt, Sägeband oder Sägekette auf erkennbare Schäden
· Schutzvorrichtungen und Bedienelemente
· Kabel, Stecker, Akku und Gehäuse auf erkennbare Schäden
Frage 3: Wie bereitest du ein Werkstück für die Handkreissäge vor?
· Kleinere Werkstücke werden in Spannvorrichtungen sicher fixiert.
· Größere Werkstückteile werden gegen Verschieben und Abkippen gesichert.
· Das Werkstück wird mit einer Hand festgehalten, damit es nicht verrutscht.
Frage 4: Welche Regeln gelten an einer
Bandsäge?
· Das Sägeband darf nur im erforderlichen Schnittbereich frei zugänglich sein.
· Werkstücke werden mit geeigneten Spannmitteln, Anschlägen oder Zuführhilfen geführt.
· Späne werden bei laufender Maschine mit Druckluft entfernt.
Frage 5: Welche Aussage zu Schutzhandschuhen ist richtig?
· Beim Sägen gilt: Nur mit Schutzhandschuhen arbeiten.
· Schutzhandschuhe sind beim Sägen immer verboten.
· Ob Handschuhe geeignet sind, hängt von Tätigkeit und der Säge ab.
Frage 6: Wie sägst du Rundmaterial an einer Kapp- oder Gehrungssäge sicher?
· Das Rundmaterial wird in einer geeigneten Vorrichtung festgespannt und am Anschlag angelegt.
· Das Rundmaterial wird mit einer Hand gesichert, dabei ist ein entsprechender schnittfester Handschuh zu tragen.
· Mehrere lose Rohre werden gleichzeitig gebündelt durchtrennt.
Frage 7: Was verhindert, dass ein Sägeblatt einklemmt oder unkontrolliert bewegt wird?
· Eine stabile Auflage und eine geeignete Abstützung
· Spannmittel, Anschläge oder Führungshilfen
· Ein möglichst hoher Vorschub mit starkem Druck
Frage 8: Das Sägeblatt klemmt im Werkstück. Was tust du?
· Du schaltest die Säge aus und wartest den vollständigen Stillstand ab.
· Du trennst die Energiezufuhr und sicherst die Maschine gegen unbeabsichtigtes Anlaufen.
· Du löst das Werkstück bei langsam laufendem Motor.
Frage 9: Wie verringerst du Belastungen durch Staub und Lärm?
· Du verwendest die vorgesehene Absaugung.
· Du nutzt geeignete, scharfe und möglichst lärmarme Sägeblätter.
· Du entfernst Holzstaub regelmäßig mit Druckluft aus der Maschine.
· Du verwendest den vorgeschriebenen Gehörschutz.
Frage 10: Was ist beim Einsatz einer Kettensäge zu beachten?
· Die Säge wird nur bestimmungsgemäß und nach den Vorgaben des Herstellers eingesetzt.
· Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung ergibt sich aus Betriebsanleitung und Gefährdungsbeurteilung.
· Für kurze Schnitte kann auf die vorgesehene Schutzausrüstung verzichtet werden.
· Jede Person, die bereits andere elektrische Sägen benutzt hat, darf auch eine Kettensäge bedienen.
Frage 11: Wie führst du eine Handbügelsäge sicher?
· Du führst die Säge kontrolliert mit beiden Händen und gleichmäßigem Druck.
· Gegen Ende des Schnitts verringerst du den Druck.
· Kurz vor dem Durchtrennen beschleunigst du die Sägebewegung deutlich.


Frage 1: Was entscheidet darüber, welche Säge für eine Arbeit geeignet ist?
þWerkstoff, Schnittart und Abmessungen des Werkstücks
þOb sich das Werkstück sicher auflegen, einspannen und führen lässt
ýAusschließlich die Leistung des Motors
Frage 2: Was prüfst du vor dem Einsatz einer Säge?
þSägeblatt, Sägeband oder Sägekette auf erkennbare Schäden
þSchutzvorrichtungen und Bedienelemente
þKabel, Stecker, Akku und Gehäuse auf erkennbare Schäden
Frage 3: Wie bereitest du ein Werkstück für die Handkreissäge vor?
þKleinere Werkstücke werden in Spannvorrichtungen sicher fixiert.
þGrößere Werkstückteile werden gegen Verschieben und Abkippen gesichert.
ýDas Werkstück wird mit einer Hand festgehalten, damit es nicht verrutscht.
Frage 4: Welche Regeln gelten an einer
Bandsäge?
þDas Sägeband darf nur im erforderlichen Schnittbereich frei zugänglich sein.
þWerkstücke werden mit geeigneten Spannmitteln, Anschlägen oder Zuführhilfen geführt.
ýSpäne werden bei laufender Maschine mit Druckluft entfernt.
Frage 5: Welche Aussage zu Schutzhandschuhen ist richtig?
ýBeim Sägen gilt: Nur mit Schutzhandschuhen arbeiten.
ýSchutzhandschuhe sind beim Sägen immer verboten.
þOb Handschuhe geeignet sind, hängt von Tätigkeit und der Säge ab.
Frage 6: Wie sägst du Rundmaterial an einer Kapp- oder Gehrungssäge sicher?
þDas Rundmaterial wird in einer geeigneten Vorrichtung festgespannt und am Anschlag angelegt.
ýDas Rundmaterial wird mit einer Hand gesichert, dabei ist ein entsprechender schnittfester Handschuh zu tragen.
ýMehrere lose Rohre werden gleichzeitig gebündelt durchtrennt.
Frage 7: Was verhindert, dass ein Sägeblatt einklemmt oder unkontrolliert bewegt wird?
þEine stabile Auflage und eine geeignete Abstützung
þSpannmittel, Anschläge oder Führungshilfen
ýEin möglichst hoher Vorschub mit starkem Druck
Frage 8: Das Sägeblatt klemmt im Werkstück. Was tust du?
þDu schaltest die Säge aus und wartest den vollständigen Stillstand ab.
þDu trennst die Energiezufuhr und sicherst die Maschine gegen unbeabsichtigtes Anlaufen.
ýDu löst das Werkstück bei langsam laufendem Motor.
Frage 9: Wie verringerst du Belastungen durch Staub und Lärm?
þDu verwendest die vorgesehene Absaugung.
þDu nutzt geeignete, scharfe und möglichst lärmarme Sägeblätter.
ýDu entfernst Holzstaub regelmäßig mit Druckluft aus der Maschine.
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Frage 10: Was ist beim Einsatz einer Kettensäge zu beachten?
þDie Säge wird nur bestimmungsgemäß und nach den Vorgaben des Herstellers eingesetzt.
þDie erforderliche persönliche Schutzausrüstung ergibt sich aus Betriebsanleitung und Gefährdungsbeurteilung.
ýFür kurze Schnitte kann auf die vorgesehene Schutzausrüstung verzichtet werden.
ýJede Person, die bereits andere elektrische Sägen benutzt hat, darf auch eine Kettensäge bedienen.
Frage 11: Wie führst du eine Handbügelsäge sicher?
þDu führst die Säge kontrolliert mit beiden Händen und gleichmäßigem Druck.
þGegen Ende des Schnitts verringerst du den Druck.
ýKurz vor dem Durchtrennen beschleunigst du die Sägebewegung deutlich.
