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Wie Sie bei Instandhaltungsarbeiten Gefährdungen erkennen und Unfälle vermeiden
Sie als Arbeitsschutzverantwortliche wissen, dass ein dauerhaft hohes Niveau der Arbeitssicherheit nur erreicht werden kann, wenn alle Beschäftigten ihren Beitrag leisten. Besonders wichtig ist dabei eine vorausschauende und präventive Arbeitsweise. Gerade in der Instandhaltung entscheidet sie häufig darüber, ob eine Tätigkeit sicher abgeschlossen wird oder ob es zu einem Unfall kommt.
	Abteilung: Instandhaltung
Ersteller: ______Datum:___

	Laufende Nummer
	Fehlerart und Kurzbeschreibung
	Fehleranzahl
	Ursache, falls ermittelbar

	…
	…
	…
	…



	Fehlerarten und Fehlerursachen

	Informationsfehler: Beschäftigte haben falsche oder unvollständige Informationen erhalten.
Ursache:
Betriebsanweisungen unzureichend, veraltet und teilweise widersprüchlich.

	Wissensfehler: Die Qualifikationen der Beschäftigten sind nicht ausreichend.
Ursachen:
Keine Unterweisung anhand von Betriebsanweisungen.
Unkenntnis von Gefahrensituationen.

	Bedienungsfehler: Es wurde der falsche Betriebsmodus eingestellt (Handbetrieb statt Automatikbetrieb).
Ursachen:
Fehlende Checkliste für die Arbeitsausführung.
Mangelhafte Kommunikation.
Zeitdruck bei der Inbetriebnahme.

	Sonstige Fehler: Erfassen Sie weitere Fehler, die selten auftreten oder die Sie im Vorfeld nicht bedacht hatten.





© 2026 SafetyXperts,Sicherheit im Betrieb, Dr. Mikko Börkircher	Seite 1

image1.emf









