**Checkliste: aN- UND aUSZIEHEN VON CHEMIKALIEN-SCHUTZHANDSCHUHEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prüfpunkt** | **Antwort** |
| **Ja** | **Nein** |
| 1. | **Vor dem Anziehen** | [ ]  | [ ]  |
|  | Entsprechen die Handschuhe den Vorgaben im Handschuhplan? | [ ]  | [ ]  |
|  | Sind die Hände sauber und trocken? | [ ]  | [ ]  |
|  | Können Beschädigungen (z. B. durch Ringe, Fingernägel, Überdehnung) sicher vermieden werden? | [ ]  | [ ]  |
|  | Sind die Handschuhe frei von Verschmutzungen und fehlerhaften Stellen (z. B. Löcher)? | [ ]  | [ ]  |
| 2: | **Während der Arbeit** | [ ]  | [ ]  |
|  | Ist der Stulpenrand beim Tragen umgeschlagen, damit das Einfließen von Flüssigkeiten in den Handschuh vermieden wird? | [ ]  | [ ]  |
|  | Entspricht die Tragedauer der Empfehlung im Handschuhplan? | [ ]  | [ ]  |
|  | Wird das getragene Paar aufgrund der Schweißbildung im Handschuh spätestens ca. 2 Stunden durch frische Handschuhe ersetzt? | [ ]  | [ ]  |
| 3: | **Ausziehen des Handschuhs** | [ ]  | [ ]  |
|  | Wird die gesamte äußere Handschuhfläche vor dem Ausziehen von außen unter fließendem Wasser gereinigt? | [ ]  | [ ]  |
|  | Ist sichergestellt, dass beim Ausziehen eine Berührung der Handschuhaußenseite mit der Haut vermieden wird? | [ ]  | [ ]  |
| 4. | **Nach dem Abstreifen** | [ ]  | [ ]  |
|  | Verfügen Sie über eine Lagermöglichkeit, damit verschwitzte Handschuhe von innen gut trocknen können? | [ ]  | [ ]  |
|  | Werden Handschuhe nur dann ein zweites Mal getragen, wenn Sie sie unbeschädigt und von innen gut ausgetrocknet sind? | [ ]  | [ ]  |