Schwerpunkt

**schweißen und schneiden: mit dieser liste arbeiten ihre beschäftigten sicher**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Checkliste: Gehen Sie diese Punkte vor den Arbeiten durch** | **Antwort** | |
| **Ja** | **Nein** |
| Die bei Schweißarbeiten auftretenden Gefährdungen sind ermittelt und   dokumentiert worden. |  |  |
| Verunreinigungen (z. B. Dreck) und Beschichtungen (z. B. Folien) sind von  dem Werkstück entfernt. |  |  |
| Für Arbeiten in brandgefährdeten Bereichen liegt der   Schweißerlaubnisschein vor. |  |  |
| Die besonderen Schutzmaßnahmen beim Schweißen oder Schneiden (z. B.   Funkverbindungen eingerichtet) in engen Räumen sind getroffen worden. |  |  |
| Benachbarte Arbeitsplätze sind vor Blendung und Funkenflug  (beim Schweißen) oder bei Schneidearbeiten vor umherfliegenden Teilen   geschützt. |  |  |
| Es sind Maßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren   (z. B. Wegräumen von Gefahrstoffen) getroffen worden. |  |  |
| Zuleitungen, Schweißgeräte, Absaugungen und Schneidewerkzeuge usw.   sind vor Arbeitsbeginn auf Mängel oder Schäden geprüft. |  |  |
| Maßnahmen gegen einen Stromschlag sind ergriffen worden. |  |  |
| Werkstücke und andere Gegenstände sind gegen Um- und Herabfallen  gesichert. |  |  |
| Schweißstromrückleitungen sind richtig angeschlossen. |  |  |
| Rauche werden an der Entstehungsstelle erfasst (z. B. durch integrierte   Absaugung).  **Achtung:** Kann nicht ausreichend abgesaugt werden, muss ein   fremdbelüfteter Helm genutzt werden. |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstungen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille,   Sicherheitsschuhe, Schutzanzug, Lederschürze, UV-Schutzcreme,   Gehörschutz, Helm oder Schutzschild) sind bereitgestellt und werden   verwendet. |  |  |