**checkliste: Wird Warnkleidung im Betrieb richtig ausgewählt und eingesetzt?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Ja** | **Nein** | **Maßnahme** |
| **1.** | Wurden im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Arbeitsplätze ermittelt, an denen Warnkleidung erforderlich ist?  *Hinweis: Typisch ist die Warnkleidung für Transportwege mit Fahrzeugverkehr und/oder schlechten Sichtverhältnissen.* | **□** | **□** |  |
| **2.** | Wurde die richtige Klasse der Warnkleidung gewählt und die Warnfarbe so ausgesucht, dass sie sich gut von der Arbeitsumgebung abhebt? | **□** | **□** |  |
| **3.** | Wurde geprüft, ob die Warnkleidung weitere besondere Kriterien erfüllen muss, z. B. Bewegungsfreiheit, Temperaturen, Witterung, Chemikalienbeständigkeit, Flammschutz, Leitfähigkeit in Ex-Bereichen? | **□** | **□** |  |
| **4.** | Befindet sich die eingesetzte Warnkleidung in einem guten, sichtbaren Zustand?  *Hinweis: Warnkleidung ist regelmäßig auf Verschmutzung, Ausbleichung und Beschädigung zu prüfen, denn es gilt: Sichtbarkeit = Schutzwirkung!* | **□** | **□** |  |
| **5.** | Wurden die Beschäftigten über die korrekte Nutzung der Warnkleidung unterwiesen?  Hinweis: Die Unterweisung sollte u. a. folgende Punkte enthalten:  ■ Tragepflicht und Situationen, in denen Warnkleidung zu tragen ist  ■ Pflege und Aufbewahrung  ■ Austauschkriterien (z. B. bei starker Verschmutzung oder Rissen) | **□** | **□** |  |
| **6.** | Wird die Warnkleidung von den Beschäftigten korrekt getragen?  *Hinweis: Offen getragene Westen oder verdeckte Reflektoren (z. B. durch Werkzeuge oder Rucksäcke) beeinträchtigen die Schutzwirkung.* | **□** | **□** |  |
| **7.** | Gibt es ein Reinigungskonzept für Warnkleidung und werden die Herstellervorgaben berücksichtigt?  *Hinweis: Die Wirksamkeit von Warnkleidung wird mit jedem Waschgang reduziert. Fehler beim Waschen beschleunigen diesen Vorgang.* |  |  |  |