Quiz zum Thema „Elektrische Geräte“

Frage 1: Warum kann eine Kabeltrommel gefährlich heiß werden?
· Weil das zum regulären Betriebsverhalten gehört.
· Weil sich Wärme im Inneren stauen kann.
· Nur wenn die Sicherung zu spät auslöst hat.
· Weil Verlängerungsleitungen nur außerhalb von Gebäuden erlaubt sind.
Frage 2: Warum bleiben elektrische Schäden oft lange unbemerkt?
· Kleine Schäden verursachen anfangs oft keine Störung.
· Viele Beschäftigte gewöhnen sich an solche Situationen.
· Defekte Leitungen führen immer sofort zu einem Abschalten der Schutzelemente.
· Moderne Geräte gleichen Schäden automatisch aus.
Frage 3: Warum sind warme Netzteile
problematisch?
· Sie verbrauchen automatisch mehr Strom.
· Wärme kann sich zusätzlich stauen.
· Materialien in der Umgebung können sich erwärmen.
· Die Isolation im Inneren des Gerätes kann Schaden nehmen.
· Netzteile verlieren dadurch Spannung.
Frage 4: Sind provisorische Lösungen gefährlich?
· Ja, denn Risiken werden irgendwann nicht mehr bewusst wahrgenommen.
· Nein, sie sind lediglich ein rechtliches Problem.
· Ja, weil Übergangslösungen oft dauerhaft bestehen bleiben.
Frage 5: Welche Warnzeichen sollten ernst genommen werden?
· Stark erwärmte Geräte
· Verschmorte Steckvorrichtungen
· Ungewöhnlicher Geruch
· Flackernde Beleuchtungen
Frage 6: Sind verstopfte Lüftungsschlitze ein Sicherheitsproblem?
· Ja, Wärme kann schlecht oder gar nicht abgeführt werden.
· Nein, Lüftungsschlitze dienen nur dem Staubschutz.
· Ja, denn Geräte können sich stärker erwärmen.
Frage 7: Warum sind Kabel im Laufweg problematisch?
· Leitungen können beschädigt werden.
· Es entstehen zusätzliche Stolperstellen.
· Verlängerungsleitungen verlieren dadurch Spannung.
· Flexible Leitungen sind nur draußen erlaubt.
Frage 8: Warum wird die Wärmeentwicklung bei elektrischen Geräten oft unterschätzt?
· Weil man denkt, kleine Geräte können keine gefährliche Wärmemengen erzeugen.
· Weil viele Beschäftigte die Erwärmung für normal halten.
· Weil die Wärmeentwicklung oft schleichend entsteht.
Frage 9: Welche Folgen können gequetschte Leitungen haben?
· Beschädigung der Isolierung
· Kurzschluss
· Brandgefahr
· Verbesserte Wärmeableitung
Frage 10: Können Mehrfachsteckdosen
problematisch sein?
· Ja, denn mehrere größere Verbraucher können eine hohe Gesamtbelastung erzeugen.
· Ja, denn hintereinander gesteckte Leisten können die Gesamtbelastung verschleiern.
· Nein, die Leistung wird automatisch begrenzt.
· Nein, denn die Sicherung sorgt immer für eine frühzeitige Abschaltung.
Frage 11: Warum werden elektrische Risiken oft
unterschätzt?
· [bookmark: _GoBack]Weil viele gefährliche Situationen für die Beschäftigten zunächst harmlos wirken.
· Weil wir die Wirkung von Sicherungselementen oft überschätzen.
· Weil sie extrem selten auftreten.
· Moderne Geräte können keine Brände verursachen.
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