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Darauf sollten Sie im automatisierten Apothekenlager achten
In automatisierten Lagern arbeiten Mensch und Maschine, wie z. B. Kommissionierautomaten, auf engem Raum zusammen. Berücksichtigen Sie bei der Gefährdungsbeurteilung vor allem mechanische Gefahren. Denken Sie aber auch an die psychischen Belastungen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
	Automatisiertes Apothekenlager (Kommissionierer)

	Prüfkriterium
	Ja
	Nein
	Entfällt
	Bemerkung (Wer? Bis wann?)

	Schutzeinrichtungen: Sind alle Schutztüren, Gehäuse und Wartungsklappen unbeschädigt und geschlossen?
	☐
	☐
	☐
	

	Interlock-System: Schaltet die Anlage sofort ab, sobald eine Zugangstür zum Roboterraum geöffnet wird?
	☐
	☐
	☐
	

	Not-Halt: Sind die Not-Halt-Taster an den Bedienplätzen und Übergabestellen frei zugänglich?
	☐
	☐
	☐
	

	Gefahrstoff-Havarie: Ist das Notfall-Set (Spill Kit) für Medikamentenbruch/Zytostatika vollständig und griffbereit?
	☐
	☐
	☐
	

	Ergonomie: Sind die Arbeitsplätze zur manuellen Bestückung rückengerecht (z. B. richtige Tischhöhe)?
	☐
	☐
	☐
	

	Psychische Belastung: Wird die Jobrotation (Wechsel der Tätigkeiten) in der Praxis wie geplant umgesetzt?
	☐
	☐
	☐
	

	Dokumentation: Sind die Betriebsanweisungen direkt am Automaten gut sichtbar ausgehängt?
	☐
	☐
	☐
	


Im Idealfall können Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten. Ist das nicht der Fall, müssen Sie über Schutzmaßnahmen nachdenken.
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