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Checkliste: Wie sicher ist Ihr Handwerkszeug?
Hammer, Zange, Schraubendreher – damit kann doch jeder umgehen. So jedenfalls denken viele, weshalb den Verletzungsgefahren beim Umgang mit diesen und ähnlichen Allerweltswerkzeugen meist zu wenig Respekt entgegengebracht wird. Darum geschehen gerade mit diesen Arbeitsgeräten immer noch zu viele Unfälle. Prüfen Sie aus diesem Grund mit dieser Checkliste, wie sicher Ihre Handwerkszeuge wirklich sind.
	Checkliste: Sicherheit von Handwerkszeugen

	Frage
	Antwort

	
	Ja
	Nein

	Beschaffung

	1.
	Bezieht Ihr Betrieb bei der Beschaffung von Handwerkszeug die Mitarbeiter ein, die mit diesen Geräten arbeiten müssen?
Hinweis: Die Beschäftigten können in der Regel am besten selbst beurteilen, welches Werkzeug „gut in der Hand“ liegt.
	☐
	☐

	2.
	Achten Sie darauf, dass zu beschaffende Elektrowerkzeuge die CE-Kennzeichnung aufweisen?
	☐
	☐

	3.
	Prüfen Sie, ob ALLE zu beschaffenden Werkzeuge das GS-Zeichen tragen?
	☐
	☐

	4.
	Denken Sie bei der Beschaffung auch an ergonomische Gesichtspunkte (z. B. handgerechte Form der Griffe)?
	☐
	☐

	Persönliche Schutzausrüstungen

	5.
	Stehen für das Arbeiten mit Handwerkszeugen die erforderlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung (z. B. Schutzbrillen, Gesichtsschutz), etwa wenn die Gefahr besteht, dass Späne oder Splitter weggeschleudert werden?
	☐
	☐

	Verfügbarkeit und Instandhaltung

	6.
	Ist sichergestellt, dass für alle Arbeiten die richtigen Werkzeuge in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, um gefährliches Improvisieren zu verhindern (z. B. Schraubenschlüssel und -dreher in allen erforderlichen Größen)?
	☐
	☐

	7.
	Sind Einspannvorrichtungen (Schraubstöcke) für die Werkstücke vorhanden, wenn Werkzeuge verwendet werden?
	☐
	☐

	8.
	Ist sichergestellt, dass die Schlagflächen der Hämmer und Meißel entsprechend ihrer Abnutzung rechtzeitig abgeschliffen werden?
	☐
	☐

	9.
	Sind die Stiele der Handwerkszeuge in gutem Zustand und sitzen sie fest in den Werkzeugen (z. B. Hammer)?
	☐
	☐

	10.
	Sind die Spitzen oder Schneiden der Werkzeuge bei der Aufbewahrung geschützt?
	☐
	☐

	11.
	Lassen Sie die Handwerkszeuge regelmäßig reinigen (z. B. verölte Griffe)?
	☐
	☐

	12.
	Werden Schneidwerkzeuge regelmäßig geschliffen?
	☐
	☐

	13.
	Bewahren Sie die Handwerkszeuge so auf, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind (z. B. in Werkzeugkästen oder an Werkzeugbrettern)?
	☐
	☐

	Organisation und Unterweisung

	14.
	Sind die Kollegen angewiesen, ungeeignetes bzw. defektes Werkzeug nicht zu benutzen?
	☐
	☐

	15.
	Ist eine Person benannt, an die Sie einen Defekt melden sollen und bei der Sie bei Bedarf Ersatz bekommen?
	☐
	☐

	16.
	Sind die Kollegen angewiesen, spitze Werkzeuge (z. B. Schraubendreher) nicht lose am Körper (Hosentasche!) zu tragen?

	☐
	☐

	17.
	Werden die Kollegen im sicheren Umgang mit den Werkzeugen unterwiesen (Erstunterweisung und mindestens jährliche Folgeunterweisung)?
	☐
	☐

	18.
	Werden in den Unterweisungen die folgenden Punkte angesprochen:
a) die sichere Verwendung der Werkzeuge?
b) die Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung?
c) die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Werkzeugen?
d) ihre richtige Instandhaltung und Pflege?
e) das Verhalten beim Entdecken von fehlerhaften Werkzeugen?
	☐
	☐

	19.
	Achten die Vorgesetzten darauf, dass die Sicherheitsregeln zum Arbeiten mit Handwerkszeugen eingehalten werden, und setzen sie deren Befolgung konsequent durch?
	☐
	☐


Zur Auswertung: Sie sollten alle Fragen mit „Ja“ beantworten können, damit die Sicherheit gewährleistet ist.
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